1.0.0
移植Marlin 1.x 的TINA2固件至Marlin 2.0

1.0.1
修正打印时无进度条的问题

1.0.2
修正有的长文件导致SD卡菜单无法显示的问题
控制菜单增加Wifi固件卡刷功能, Wifi firmware更新
打印前强制校验gcode中机型是否匹配

1.1.0
优化电机运动速度
修正进退丝后温度不降低的问题
修改进退丝前Z轴归零
修正文件列表选择错位问题
准备菜单中增加行程开关状态显示菜单

1.1.1
增加静音模式
设置和打印菜单增加LED灯光控制开关
切换为u8g2和全中文字库，优化菜单字符串，支持中文文件名显示

通讯接口:
serial0 对应uart1, 与主机通讯， 在setup()中初始化，使用serial相关函数发送信息， 在queue.cpp中接收和处理数据
wifi serial，使用uart2, 与wifi模块通讯， 在setup()中初始化， 使用wifi_serial相关函数发送信息， 在wifi_mangaer中接收和处理数据
wifi_manager.update 在idel()中调用，每一次循环都接收和处理uart2接收到的数据，每隔1s发送一次打印机状态数据
wifi_serial采用二进制通讯方式与wifi模块通讯，打包数据使用WTPacket类
wifi通讯协议在WIFI_ADDR.h中定义


WIFI菜单调整
显示wifi信息
  WIFI固件版本		// WIFI模块固件版本
  WIFI设备序列号	// WIFI设备序列号，也是设备联网序列号
  IP            	// 联网后显示IP地址，未联网时显示为OFF
  AP	        	// 联网后显示所连接AP的名字，未联网时显示为NONE
  CLOUD    			// 云平台连接状态, UNKNOWN 未联网, UNREGISTERED 未注册, 2, DISCONNECT 无法连接云平台, 3 已接入云平台 
显示设备二维码      // WIFI模块正常显示设备序列号二维码，WIFI模块不正常显示错误信息
复位wifi设置		// 断开wifi连接并清除保存的wifi热点信息
wifi设备OTA			// 联网升级WIFI模块固件

todo
sd卡第一页没显示

1.1.13
关闭打印剩余时间显示功能

1.1.14
参数区版本改为V78，低于此版本的参数区将被强制初始化

1.1.15
将AutoFan修改为PWM控制，静音模式下将将转速控制至70%

1.1.16
修改联网状态信息

1.1.17
修正打印暂停bug

1.2.1
支持APP在线更新固件

1.2.2
执行菜单中的复位功能时，同时清空WIFI模块中的日志数据


1.3.2
显示设备二维码为18位，14位序列号+4位硬件版本

1.3.3
关闭热床的温保护功能
增加加载参数时对zoffset进行有效校验的功能
提高进入调zoffset参数界面后，Z轴的移动速度

1.4.0
增加wifi模块错误信息显示界面



